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ЗАЯВКА НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ
 СМЕСЕВОЙ КРАСКИ / ПОДБОРА ЦВЕТА

	[bookmark: bookmark1]Наименование заказчика: 
	

	Контактные данные ФИО/телефон: 
	

	[bookmark: bookmark2]Желаемая дата выполнения заказа: 
	



	№
	[bookmark: _Hlk122094573]Наименование цвета (номер пантона, либо свой образец), (C или U)[footnoteRef:1] [1:  Необходимо указать номер пантона по вееру или передать печатный образец. Буквенное обозначение С (мелованный картон/бумага) или U (немелованный картон/бумага). Например: 256 С. По образцу Cyan U.] 

	Тип краски*
	Кол-во (кг) 
	
Вид тары[footnoteRef:2] [2:  Необходимо выбрать цифру, соответствующую типу краски из нашего ассортимента.] 

	Нужен ли пробный оттиск (да/нет)[footnoteRef:3] [3:  	Указать требуемое количество краски (от 1 кг.; кратное 0,5 кг.) или фасовку по таре. Например: 25 кг в банках по 2,5кг.] 

	Кол-во выкрасов[footnoteRef:4] [4:  Необходимо указать, нужен ли пробный оттиск перед изготовлением краски.] 

	Запечатываемый материал: картон, бумага, пленка)[footnoteRef:5] [5:  Указать вид запечатываемого материала. Желательно, чтобы был предоставлен образец материала Заказчика для более точного соответствия оттенка цвета на печати. В случае непредоставления материала Заказчиком необходимо согласовать печатную основу из имеющегося у нас ассортимента. Например: картон Кама, бумага мелованная глянцевая.] 

	Лакирование/
ламинирование/
каширование/ др.[footnoteRef:6] [6:  Указать возможную послепечатную обработку. В случае с лакированием необходимо уточнить вид лака. Например: водный матовый лак.] 
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* Тип краски 
1 офсетная масляная 
2 офсетная масляная фолиевая
3 офсетная масляная без запаха, с низкой миграцией
4 УФ офсетная краска универсальная
5 УФ офсетная краска для пластика
6 УФ флексо 





Комментарии к заданию:

	







Рекомендуем обратить внимание, что не все офсетные масляные смесевые краски обладают необходимой стойкостью для некоторых видов послепечатной обработки. Масляные офсетные краски Warm Red, Rhodamine Red, Purple, Violet, Blue 072, Reflex Blue содержат в составе нестойкие пигменты, в связи с чем по ним не рекомендуется лакирование воднодисперсионными, УФ, органическими лаками, ламинирование плёнкой, каширование, холодное и горячее тиснение. В этом случае необходимо использовать специальные стойкие цвета.

Также не рекомендуется использование перечисленных способов отделки при печати флуоресцентными красками, так как флюоресцентные пигменты по своей природе обладают низкой свето- и химической стойкостью.

В случае наличия предпочтения использовать краску на основе нестойких компонентов, укажите это дополнительно. 

Типография несет ответственность за выбор красок с необходимой свето- и химической стойкостью!

Металлизированные краски не предназначены для непосредственного покрытия УФ-лаком или ламинирования. Использовать данные виды отделки можно только после нанесения водного грунта, проведя предварительные испытания. Для лакирования металлизированных офсетных масляных красок рекомендуется использовать масляный лак. Лакирование воднодисперсионным лаком возможно после проведения предварительных испытаний. Следует помнить, что при использовании лака или ламинирования металлический эффект на металлизированных красках всегда будет меньше.

ПРАВИЛЬНО ЗАПОЛНЕННАЯ ЗАЯВКА ПОМОЖЕТ ИЗБЕЖАТЬ ПРОБЛЕМ ПРИ ПЕЧАТИ ТИРАЖА!
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